<!DOCTYPE ServiceMan PUBLIC "-//CEMA//DTD CEMA Service Manual Modular 980431//EN" [
<!ENTITY % nparcon  "(Title? , (SafetyPara | Para | Para1 | Para2 | Para3 | Para4 | Para5 | Example)*)" --<Title>nparcon-- >

<!ELEMENT (Para1 | Para2 | Para3 | Para4 | Para5)  - - (((#PCDATA) | CrossRef | indxflag | change | emphasis | symbol | graphic | Link | subscrpt | supscrpt) | (seqlist | randlist | deflist))+ --<Title>Para-- >

<!ENTITY % mod SYSTEM "module.ent">
%mod;
<!ENTITY % ent SYSTEM "entity.ent">
%ent;
<!ENTITY hotspot SYSTEM "hotspot.ent">
]>
<ServiceMan>
<ManageInfo>
<Ident>
<Category>
</Category>
<Model>SA-AK200</Model>
<System>ORDER NO. MD0112227C1</System>
<SubSystem>CD Stereo System</SubSystem>
<DataType></DataType>
</Ident>
<Status>
<ModuleTitle>s1201010000</ModuleTitle>
<IssueNo issue=3>
<IssueDate day=2 month=Oct year=2002>
<qa>
<Unverif>
</qa>
<ModelName>
<Name>SA-AK200</Name>
<SubModelName></SubModelName>
</ModelName>
<PubType pubtype=ServMan>
<Manufacturer></Manufacturer>
<Originator></Originator>
<Author></Author>
<Authorization>
<Language lang=Eng>
</Status>
</ManageInfo>
<content>
<ServMan>
<References><NoRefs></References>

<Body>
<Descriptive>
<Title>12.1.1 Tape Speed Adjustment (Deck 1&sol;2)</Title>
<Para>
<link linkend="ex-top">TOP</link>
<nameloc id="ex-top">
<nmlist nametype="entity">
svcml
</nmlist>
</nameloc>
<link linkend="ex-previous">PREVIOUS</link>
<nameloc id="ex-previous">
<nmlist nametype="entity">
s1201000000
</nmlist>
</nameloc>
<link linkend="ex-next">NEXT</link>
<nameloc id="ex-next">
<nmlist nametype="entity">
s1201020000
</nmlist>
</nameloc>
</Para>
<Para><seqlist><item><Para>Set the tape edit button to &ldquo;NORMAL&rdquo; position.</Para>
</item>
<item><Para>Insert the test tape (QZZCWAT) to DECK 2 and playback (FWD side) the middle portion of it.</Para>
</item>
<item><Para>Adjust Motor VR (DECK 2) for the output value shown below.</Para>
<Table frame="all" colsep="1" rowsep="1"><tgroup cols="1" colsep="1" rowsep="1"><colspec colnum="1" colname="1" colwidth="2.651in">
<tbody><row rowsep="0"><entry colname="1" align="justify"><Para>Adjustment target: 2940 ~ 3060 Hz (NORMAL speed)</Para>
</entry>
</row>
</tbody>
</tgroup>
</Table>
</item>
<item><Para>After alignment, assure that the output frequency of the DECK 1 FWD are within &plusmn;60 Hz of the value of the output frequency of DECK 2 FWD.</Para>
</item>
</seqlist>
</Para>
<Figure><graphic boardno="graphic49" reprowid="79.248mm" reprodep="41.487mm" location="internal"></Figure>

<!-- Footer -->

<Para>
<link linkend="bex-top">TOP</link>
<nameloc id="bex-top">
<nmlist nametype="entity">
svcml
</nmlist>
</nameloc>
<link linkend="bex-previous">PREVIOUS</link>
<nameloc id="bex-previous">
<nmlist nametype="entity">
s1201000000
</nmlist>
</nameloc>
<link linkend="bex-next">NEXT</link>
<nameloc id="bex-next">
<nmlist nametype="entity">
s1201020000
</nmlist>
</nameloc>
</Para>
</Descriptive>

&hotspot;
</Body>
</ServMan>
</content>
</ServiceMan>
